2 W

1 W

1/2 W

1/4 W

1/8 W